Customer Name: Prodrive Technologies Inc. Date: 11/12/2024

Program Number: 1.11.0.62

File Name: Q30124-005\_Hercules\_Industrial\_Application\_1.11.0.62.img.gz.zip

 \*Marking Instructions\*

Any Marking (Preferred Option) Marking Text

* Laser Mark Line 1: AV00
* Polyimide (High Temp) Line 2: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Polyester Label Line 3: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* No Marking Line 4: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Other: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Line 5: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Manufacturing Part Number: EMMC04G-W627-X03U

File Format: .img.gz Checksum: db947233fab83bf4a98a70a80451c346

Ram Fill: ❑ 00 ❑ FF ❑ Other \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Serialization: ❑ YES X NO

Secured Devices: ❑ YES X NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Protect Sector (Define Sectors): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Device Configuration: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reset Polarity: ❑ HIGH ❑ LOW

Special Instructions:

Entire user data area will be set to pSLC enhanced mode. Enhanced user data area will start at 0 and the size will be 3702784 blocks. Customer supplied file will be the same size as the user data area.

